**ПАМЯТКА**

**для населения при строительстве зданий и сооружений**

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Это требование действует на всей территории Российской Федерации. Это обусловлено Техническим регламентом, и является нормативным документом по пожарной безопасности. Минимальное противопожарное расстояние между зданиями IV и V степеней огнестойкости, это (здания преимущественно одноэтажные с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса — из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции — из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с горючим утеплителем) и (деревянные строения) составляет 15 метров. «Противопожарные расстояния от одно- двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 м при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из материалов группы НГ (не горючие) или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из материалов группы НГ».